#

##

##

##

##

##

##

##

    Поддержка оборудования
    < Назад

    KolibriOS частично обеспечивает поддержку оборудования персонального компьютера. Часть оборудования поддерживается ядром ОС, часть динамически загружаемыми драйверами.

    Графика
    Стандарт         Поддержка в KolibriOS
    VESA 2.0+        Поддерживается ядром ОС
    VGA              Поддерживается ядром ОС

    Производитель    Наличие специального драйвера
    AMD              Да, драйвер ATIKMS
    Intel            Да, два драйвера: i915 и VIDINTEL
    NVidia           Нет
    VIA              Нет

    VIDINTEL запускается автоматически, его функция одна - установка "родного" разрешения экрана для ноутбуков.

    Драйверы ATIKMS и i915 портированы из Линукса. Они дают поддержку аппаратного курсора мыши, смену видеорежимов через утилиту VMODE и акселерацию двумерной графики.
    Без использования данных драйверов выбор разрешения экрана возможен лишь на этапе загрузки, но не в процессе работы системы.

    Аудио
    Поддерживаются большинство аудиокарт стандарта AC97, HDAudio и SB16.
    Список конкретных поддерживаемых карт есть на вики.
    Также поддерживается вывод звука на наушники.

    Устройства хранения информации
    IDE (ATA)
    FDD, CD/DVD, HDD/SSD - Поддерживается ядром ОС.

    SATA
    CD/DVD - Поддерживается ядром чтение в режиме IDE (ATAPI в PIO режиме).
    HDD - Поддерживается ядром чтение и запись в режиме IDE. Поддерживается драйвером чтение в режиме AHCI (SYSPANEL > DriverInstall).

    В ряде случаев система может работать с SATA- и USB-дисками через BIOS Fn13h в виртуальном V86-режиме (скорость чтения/записи при этом оставляет желать лучшего).

    USB
    Поддерживаются USB 1.1 и 2.0 (UHCI, OHCI and EHCI). Также есть поддержка хабов.
    USB 3.0 (XHCI) не поддерживается.

    Сеть
    Wi-Fi не поддерживается.

    Ethernet cетевые контроллеры поддерживаются драйверами в составе ядра ОС, но ведётся активная работа по выносу кода в динамически подгружаемые драйвера. В таблице ниже перечислены поддерживаемые системой в настоящее время.

    Драйвер     Поддерживаемые сетевые карты
    3c59x       3Com Fast EtherLink (3c59x/450/555/556/575/900/905/980)
    ar81xx      Atheros 8161/8162/8171/8172
    dec21x4x*   Accton en1207B-TX, DEC 21140,.., VirtualPC
    forcedeth*  nVidia nForce chipset integrated ethernet
    i8255x      Intel eepro/100 (i8255x, i82562, i82801,..), QEMU
    i8254x      Intel PRO/1000 (i8254x), Virtualbox, BOCHS, QEMU
    mtd80x      Myson MTD803
    pcnet32     AMD PCnet (79c970, 79c978, 79c973,..), Virtualbox, QEMU
    r6040       RDC Semiconductors R6040
    rhine       VIA Rhine II and III
    rtl8029     Realtek 8029/8019, ne2000 PCI, BOCHS, QEMU
    rtl8139     Realtek 8139 и клоны, QEMU
    rtl8169     Realtek 8110/8111/8167/8168/8169
    sis900      SiS900, 7016
    * - в разработке

    Устройства ввода и вывода
    COM-мышь поддерживается драйвером, см. SYSPANEL > AUTORUN.
    Встроенный динамик поддерживается ядром ОС, по-умолчанию выключен. Включается в программе SYSPANEL > SETUP.
    HDMI ограниченная поддержка, смотрите документацию к видео-драйверам ATIKMS и i915.
    Тачпад поддерживается ядром ОС в режиме эмуляции мыши (PS/2).
    Микрофон не поддерживается.
    Цифровой фотоаппарат не поддерживается.
    Принтер и сканер не поддерживаются.
    Джойстик, руль и геймпад не поддерживаются.

    Ссылки
    Более полная информация на вики проекта:
    http://wiki.kolibrios.org/wiki/Hardware_Support
    http://wiki.kolibrios.org/index.php?title=Hardware_Support&setlang=ru