Минимальные системные требования КолибриОС:
* CPU 5x86: Pentium I, AMD или Cyrix без MMX с частотой 90 MHz
* RAM: 8 Mb
* Видеокарта: поддерживающая VGA (режим 640*480*16) или VESA
* Клавиатура: AT
* Мышь: COM, PS/2 или USB

Система может загружаться с любого из следующих устройств:
- Floppy 3.5
- HDD LBA
- CD/DVD
- USB Flash

I. Установка на дискету.
  1) Вставьте чистую дискету без сбойных секторов в дисковод.
  2) Запишите на неё образ kolibri.img любым из доступных способов:
    а) (если Вы уже загрузили каким-либо образом Колибри) запустите программу
       rdsave и выберите соответствующий дискете из предлагаемых вариантов
    б) (для DOS и Windows) запустите прилагаемый install.bat
    в) программой WinImage или её аналогами (например, DiskExplorer)
    г) (для Linux) выставьте атрибут "исполняемый" прилагаемому скрипту
       install.sh и запустите его
Теперь с дискеты можно загружаться (оставив её в дисководе, перезагрузитесь,
  установив в BIOS'е опцию загрузки с дискеты).

II. Установка на жёсткий диск.
Существуют несколько загрузчиков с жёсткого диска. Все они рассчитаны на
пользователей DOS и Windows. Также есть возможность использовать стандартную
Linux-загрузку с GRUB. Все эти методы работают с файлом kolibri.img. Если
старая версия Kolibri уже установлена с использованием какого-либо из этих
загрузчиков, просто замените kolibri.img на новый. Если Вы загрузились с
LiveCD, на котором нет файла kolibri.img как такового, Колибри может создать
его самостоятельно, для этого запустите программу rdsave, введите имя файла
для сохранения и выберите соответствующий вариант. Разумеется, при создании
образа из-под Колибри система должна уметь писать на файловую систему раздела,
т.е. сейчас это годится только для FAT.
1) Больше всего возможностей у загрузчика mtldr (автор - Diamond) - работа под
   DOS/Win95/98/NT/2k/XP/Vista, поддержка FAT32 и NTFS, наличие инсталлятора,
   установка в произвольную папку на диске.
   Для установки просто запустите файл HD_load\mtldr_install.exe и укажите
   файл образа. Кстати говоря, таким способом можно установить несколько
   образов. Есть также вариант установки вручную - для тех, кто хочет
   точно знать, что происходит при установке: инструкции в HD_load\mtldr
2) Также существует загрузчик MeOSLoad (автор - Trans, доработал Mario79) -
   работа под DOS/Win95/98, поддержка FAT32,
   находящийся вместе с инструкцией в папке HD_load\MeOSLoad.
3) Кроме того, есть программа, позволяющая загружать Kolibri непосредственно
   из Windows 95/98/Me (естественно, выгружая последнюю) - это 9x2klbr
   (автор - Diamond), поддержка FAT32 и NTFS.
4) Если у вас установлен Linux, можно настроить загрузку через GRUB.
   К дистрибутиву прилагается файл 'memdisk', поместите его в каталог 'boot'
   или в раздел, используемый для Kolibri.
   a) Для GRUB2, в папке /etc/grub.d добавьте в один из файлов запись:

menuentry 'KolibriOS' {
      linux16 (hd[Номер жёсткого диска],[номер раздела])[путь к файлу]/memdisk
      initrd16 (hd[Номер жёсткого диска],[номер раздела])[путь к файлу]/kolibri.img
      }

      пример:

menuentry 'KolibriOS' {
      linux16 (hd0,msdos1)/boot/memdisk
      initrd16 (hd0,msdos1)/boot/kolibri.img
      }

      после чего в терминале выполните команду sudo update-grub.

   б) Для старого GRUB, добавьте в файл конфигурации 'menu.lst' запись:

      title KolibriOS
      kernel (hd[Номер жёсткого диска],[номер раздела])[путь к файлу]/memdisk
      initrd (hd[Номер жёсткого диска],[номер раздела])[путь к файлу]/kolibri.img

      Не забудьте, что нумерация в GRUB начинается с 0. Пример:

      title KolibriOS
      kernel (hd0,0)/boot/memdisk
      initrd (hd0,3)/kolibri/kolibri.img

III. Установка на USB-Flash-накопитель.
ISO образ можно записать утилитой Rufus https://rufus.ie
Но все же рекомендуется использовать специальный установщик для FAT32-томов
из каталога HD_load\USB_Boot.
Для особых же случаев есть статья, размещённая в каталоге HD_load\USB_Boot_old.

IV. Установка на CD и DVD.
Есть специальная версия Kolibri для LiveCD, в которую помимо стандартной
поставки входят "тяжёлые" (по стандартам Колибри) программы.
Вы также можете создать загрузочный CD или DVD на базе стандартной поставки
(при желании добавив всё, что угодно) в режиме эмуляции загрузки с
дискеты. Необходимые для этого действия определяются используемой вами
программой записи CD/DVD
(ориентируйтесь на слова "эмуляция загрузки с дискеты").
